-------------------------------------------------------------------------------

! P R O M - Uebersicht zum Betriebssystem D E G 2 0 0 0 !

! Version 1.0 !

!-----------------------------------------------------------------------------!

! Aktueller Stand vom : 11. Maerz 1982 !

!-----------------------------------------------------------------------------!

! Platte ! Adressbereich ! belegte Byte ! Inhalt !

!--------!---------------!--------------!-------------------------------------!

! ZVE ! 0000 - 018D ! 397 ! Betriebssystem !

! K2521 ! 0080 ! ! INIT !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 0400 - 07BF ! 959 ! Betriebssystem ABFR !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 0800 - 098F ! 399 ! Unterprogramme des Betriebssystems !

!--------!---------------!--------------!-------------------------------------!

! OFS ! 1000 - 13FF ! 1024 ! !

! K3620 !---------------!--------------! !

! ! 1400 - 17FF ! 1024 ! !

! !---------------!--------------! Editor !

! ! 1800 - 1BFF ! 1024 ! !

! !---------------!--------------! !

! ! 1C00 - 1C7C ! 124 ! !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 2000 - 23B7 ! 951 ! P1-P28 Tasten Jobstrom !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 2400 - 2591 ! ! D A T A !

! ! 2592 - 2634 ! 673 ! D B U G !

! ! 2635 - 2683 ! ! H I L F !

! ! 2684 - 26A0 ! ! E X E C !

!--------!---------------!--------------!-------------------------------------!

! PFS ! 4000 - 426C ! 620 ! Lochbandroutine ROBOTRON !

! K3820 !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 4400 - 47FF ! 1024 ! !

! !---------------!--------------! !

! ! 4800 - 4BFF ! 1024 ! Kassettenroutine ROBOTRON !

! !---------------!--------------! !

! ! 4C00 - 4DA0 ! 416 ! !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 5000 - 530D ! 781 ! B I L D !

! ! ! ! P1-P28 Tasten Macro !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 5400 - 57FF ! 1024 ! !

! !---------------!--------------! Kassettenroutine Grund/Komplex !

! ! 5800 - 59FD ! 509 ! !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 5C00 - 5FFF ! 1024 ! frei !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 6000 - 60E9 ! 233 ! E/A - Tabelle statisch !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 6400 - 67FF ! 1024 ! !

! !---------------!--------------! !

! ! 6800 - 6BFF ! 1024 ! Zeichenketten H I L F !

! !---------------!--------------! !

! ! 6C00 - 6ED5 ! 725 ! !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 7000 - 73FF ! 1024 ! D A T B erweiterte Version von !

! !---------------!--------------! DATA mit Kassette !

! ! 7400 - 74DE ! 222 ! !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 7800 - 7BFF ! 1024 ! frei !

! !---------------!--------------!-------------------------------------!

! ! 7C00 - 7FFF ! 1024 ! frei !

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

! (EPROM-) Kontrollsummenuebersicht D E G 2 0 0 0 !

! Version 2.0 !

!-----------------------------------------------------------------------------!

! Aktueller Stand vom : 12. Mai 1983 !

!-----------------------------------------------------------------------------!

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! Spei.Sch. ! gr. SPB1 ! kl. SPB ! TRAM/CA ! TRAM !

! TAST ! PIO/ohne ! PIO/ohne ! ATD/ohne ! PIO/ohne !

! Drucker ! ! ADA/1154 ! ! SL6/exp. !

! ===========!==========!==========!==========!===================== !

! C0 ! A1CB ! C4D8 ! 9DAA ! 9DAA !

! C4 ! 1D64 ! ---- ! ---- ! ---- !

! C8 ! 45F8 ! ---- ! ---- ! ---- !

! CC ! EB13 ! EB13 ! BE62 ! EB13 !

! -----------!----------!----------!----------!--------------------- !

! D0 ! E9F4 <===! 00B8 ! BA23 ! CDF1 !

! D4 ! 755D ! ---- ! ---- ! ---- !

! D8 ! F8FB ! ---- ! ---- ! ---- !

! DC ! 8656 ! ---- ! ---- ! ---- !

! -----------!----------!----------!----------!--------------------- !

! E0 ! 8230 ! ---- ! ---- ! ---- !

! E4 ! 2A3A <===! 9279 ! 5CD4 ! 44E6 !

! E8 ! C161 07B9! 0CFD 07B9! 7E57 ! C161 LISTX,MEMCHK E984 !

! EC ! FFB5 ! ---- ! ---- ! ---- !

! -----------!----------!----------!----------!--------------------- !

! F0 ! 4DA1 ! ---- ! ---- ! ---- !

! F4 ! C7B5 ! ---- ! ---- ! ---- !

! F8 ! 15F6 <===! ---- 77B8! ---- ! ---- FA68,FA69 !

! FC ! 3014 ! FCE0 ! B817 ! B817 !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

-------------------------------------------------------------------------------